{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["滤芯进销存"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"滤芯进销存","index":0,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46}
["类型","序号","共通规格","2024年预估用量","单价限价","未税总价"]
["原source",1,"彩膜10um PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",426,165,{"$f":"D2*E2","v":70290}]
["原source",2,"蚀刻1um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",709,148,{"$f":"D3*E3","v":104932}]
["原source",3,"蚀刻3um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",456,148,67488]
["2nd",4,"蚀刻3um PTFE过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",240,626,150240]
["原source",5,"彩膜3um PTFE/PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",246,251,61746]
["原source",6,"成盒厂 PI,滤膜材质为ECFTE，精度3um，直径为150mm，接口为334平头，密封圈为EPDM材质，长度254mm",72,835,60120]
["原source",7,"彩膜涂布工程科0.003um PTFE过滤芯 \nD69/L10，接口222平头 密封圈材质EPDM",64,200,12800]
["原source",8,"彩膜曝光工程科0.003um PTFE过滤芯 \nD69/L10，接口222平头 密封圈材质EPDM",21,200,4200]
["原source",9,"阵列蚀刻微影薄膜0.003um PTFE CDA过滤芯 D69/L10，接口222平头,密封圈材质EPDM",160,203,32480]
["原source",10,"成盒厂 PI,精度0.2um，PP材质，接口为226平头，密封圈为Viton材质，直径83mm，长度254mm",24,109,2616]
["原source",11,"彩膜涂布 0.2um PP过滤芯\nD83/L10，226平头 EPDM",96,109,10464]
["原source",12,"彩膜涂布  4.5um PP过滤芯\nD83mm/L10\" 226平头 EPDM",360,101,36360]
["原source",13,"微影  4.5um PP过滤芯\nD83mm/L10\" 226平头 EPDM",132,101,13332]
["原source",14,"成盒厂 PI,滤膜材质为PP,精度4.5um，直径为83mm，接口为226平头，密封圈为Viton材质，长度254mm",24,99,2376]
["原source",15,"微影1um PP TMAH过滤芯 10\"*Φ69，接口222平头",36,69,2484]
["原source",16,"成盒厂 PI,滤膜材质为PP,精度0.1um，直径为83mm，接口为226平头，密封圈为Viton材质，长度254mm",16,313,5008]
["原source",17,"微影0.1um PES DIW过滤芯 10\"*Φ85，接口226平头",48,313,15024]
["原source",18,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 5\"*Φ70，接口222平头",48,308,14784]
["原source",19,"蚀刻2um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",120,152,18240]
["原source",20,"蚀刻0.2um PES过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质EPDM",229,606,138774]
["原source",21,"蚀刻0.45um PES过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质EPDM",338,606,204828]
["原source",22,"蚀刻0.003um PTFE CDA过滤芯 D83/L10，接口226平头,密封圈材质EPDM",72,606,43632]
["原source",23,"微影0.2um PTFE 光阻过滤芯 162*Φ65，接口抛弃式",72,910,65520]
["原source",24,"微影0.02um PTFE N2过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",12,305,3660]
["原source",25,"微影0.2um PTFE RINSE过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",12,303,3636]
["原source",26,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 135*Φ57，接口116",24,528,12672]
["原source",27,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 101*Φ25，接口抛弃式",12,98,1176]
["原source",28,"蚀刻  微影 成盒 PI  彩膜涂布 HPMJ 0.2um 陶瓷过滤芯",64,7460,477440]
["原source",29,"蚀刻 微影  涂布 CELL PI HPMJ  1um SUS过滤芯",32,8160,261120]
["原source",30,"微影0.2um PES TMAH过滤芯 10\"*Φ70，接口222平头",300,232,69600]
["原source",31,"微影0.2um PES DIW过滤芯 10\"*Φ85，接口226平头",144,416,59904]
["原source",32,"彩膜0.5um PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",162,166,26892]
["原source",33,"彩膜0.2um PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",30,185,5550]
["原source",34,"彩膜涂布 1.5um PP过滤芯\nD71.5/L174.5mm，囊式滤芯1/4“ SW",1027,290,297830]
["原source",35,"彩膜涂布 RGB-Rework100umPP材质过滤滤芯\nD266/L508",84,53,4452]
["原source",36,"成盒厂 ODF 滤膜 PTFE，外壳 PFA，进出口规格 1/8＂SW",420,534,224280]
["原source",37,"切裂工程科，精度：10um， PP材质，无垫片，外径64mm， 内径：30,mm， 长度：10英寸，接口：平切，无密封圈。",48,38,1824]
["原source",38,"切裂工程科，精度：3um， PP材质，无垫片，外径64mm， 内径：30,mm，长度：10英寸，接口：平切，无密封圈。",72,38,2736]
["原source",39,"微影0.01um PTFE N2过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",12,226,2712]
["原source",40,"气化-0.2u-PTFE滤膜/PFA外壳-L10\"/D68mm-222平头-铁氟龙包氟",112,2660,297920]
["2nd",41,"水处理-3um-PP-L40\"/D68-222/平尾-EPDM",1296,38,49248]
["2nd",42,"水处理-1um-PP-L40\"/D68-222/平尾-EPDM",246,68,16728]
["2nd",43,"水处理-0.1um-PES-L40\"/D68-222/尖尾-EPDM",360,675,243000]
["原source",44,"纯水离子交换纯化滤芯 22寸 2 PACK 0190-74559",8,7550,60400]
[{"$nulls":5},{"$f":"SUM(F2:F45)","v":3260518},{"$f":"F46*1.13","v":{"v":3684385.34,"d":"€3,684,385.34"}}]